Das Dokument ist geschützt. Bewegen Sie sich mit dem Curser zu den auszufüllenden Feldern.

**KANALISATIONS-ANSCHLUSSGESUCH**

Bauherrschaft

Grundeigentümer

Projektverfasser

Liegenschaft

Parz. Nr.

**1. Besondere Abwässer**

Werden Benzin, Mineralöle, Säuren, Laugen

 Gifte oder ähnliche Stoffe verwendet? Ja / Nein

Werden Benzin, Mineralöle, Säuren, Laugen,

 Gifte oder ähnliche Stoffe gelagert? Ja / Nein

Wenn Ja welche

**2. Unterlagen**

im Doppel sind einzureichen:

* Situationsplan 1 : 500
* Kanalisationsplan (Gebäudegrundriss) 1 : 100, mit Koten und Angabe sämtlicher Abwasseranfallstellen und Bezeichnung der Art (Dachwasser, Gefälle, Material der Leitungen etc.) sowie über Revisionsschächte, Schlammsammler, Gruben, Brunnen, spez. Entlüftungen etc.

**3. Baukontrolle und Abnahme**

* Die Vollendung von Leitungen und Einrichtungen ist dem Ing. Büro ITK, Frauenfeld, (Tel. 052 728 04 40) vor dem Eindecken zur Abnahme zu melden.
* Bei der Schlussabnahme der Kanalisationsanlage sind der Gemeinde vollständig nachgeführte Ausführungspläne abzugeben.
* Eine Anlage darf erst nach der Schlussabnahme in Betrieb genommen werden.

Datum

Die Bauherrschaft Der Projektverfasser

.................................................................. ...................................................................

Beilagen: